|  |
| --- |
| **АНКЕТНИ УПИТНИК** |
| **Град/Општина:** |  |
| **Путни прелаз број/ознака/км положај на прузи:** |  |
| **Назив путног прелаза:** |  |
| **Категорија пута:** | а) магистралниб) регионалнив) локалниг) улица у насељуд) некатегорисани |
| **Ширина коловоза:** | \_\_\_\_\_\_ m |
| **Врста коловозног застора:** | а) асфалтб) макадамв) остало |
| **GPS координата путног прелаза:** |  |
| **Датум обиласка:** |  |
| **ПИТАЊА****(*Заокружи/допуни одговоре*)** |
| 1. | **На који начин је путни прелаз у нивоу осигуран?** | а) саобраћајним знаковима на путу и троуглом прегледности,б) свјетлосним саобраћајним знаковима и саобраћајним знаковима на путу,в) полубраницима са свјетлосним саобраћајним знаковима и саобраћајним знаковима на путу,г) браницима и саобраћајним знаковима на путу,д) непосредним регулисањем саобраћаја на путном прелазу и посебним мјерама у одређеним случајевима иђ) оградама или другим уређајима на путним прелазима за пјешаке и бициклисте. |
| 2. | **Колика је удаљеност између два узастопна (сусједна) путна прелаза?** | а) путни прелаз прије посматраног: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_б) путни прелаз послије посматраног: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 3. | **Да ли је коловоз пута на путном прелазу у истом нивоу с горњом ивицом шина у дужини од најмање 3 m, са обје стране пруге, мјерено од осе колосијека, односно од осе крајњих колосијека, када пут прелази преко два или више колосијека?** | а) даб) не |
| 4. | **Да ли је са обје стране пруге пут, из претходнох питања (питање бр. 3), у нагибу до 3% на дужини од најмање 20 m?** | а) више од 3% на дужини од 20 mб) мање од 3% на дужини од 20 m |
| 5. | **Да ли је путни прелаз у нивоу изведен под углом мањим од 60° у односу на жељезничку пругу?** | а) даб) не |
| 6. | **Да ли је пут са земљаним коловозом, на мјесту укрштања са пругом у нивоу, изведен са савременим коловозом у дужини од најмање 20 m са обје стране крајњих колосјека?** | а) даб) не |
| 7. | **Да ли је на посматраном путном прелазу осигурана довољна прегледност (троугао прегледности) у складу са Правилником 322, а у зависности од категорије пута?** | а) даб) не |
| 8. | **Да ли путни прелаз има саобраћајне знакове и сигналне ознаке предвиђене прописима о безбједности друмског и жељезничког саобраћаја (заокружи знакове који су постављени)?** | Смјер 1:1. I-48
2. I-49
3. I-50
4. I-51
5. I-52
6. I-53
7. II-2
8. II-23 (\_\_\_m)
9. VII-24
10. VIII-33
11. VIII-34
 | Смјер 2:1. I-48
2. I-49
3. I-50
4. I-51
5. I-52
6. I-53
7. II-2
8. II-23 (\_\_\_m)
9. VII-24
10. VIII-33
11. VIII-34
 |
| 9. | **Да ли је на путу испред путног прелаза постављен прописани знак „ограничење брзине“, у складу са члановима 17., 18. и 19. Правилника 322 о начину укрштања жељезничке пруге и пута?** | Магистрални и регионални пут:*33 м прије „Андрејиног крста“ 30 km/h* | а) Даб) Не |
| Локални пут:*18 м прије „Андрејиног крста“ 20 km/h* | а) Даб) Не |
| Улице у насељу и некатегорисани путеви:*8 м прије „Андрејиног крста“ 10 km/h* | а) Даб) Не |
| 10. | **Да ли у простору троугла прегледности има изграђених објеката и постројења, постављених предмета и посађеног или самониклог растиња које би могло сметати прегледности?** | а) даб) не |
| 11. | **Да ли је саобраћај на путном прелазу обезбјеђен свјетлосним саобраћајним знаковима којима се најављује приближавање воза?** | а) даб) не |
| 12. | **Да ли је, уколико постоји уређај за давање свјетлосних саобраћајних знакова, истом додат и уређај за давање допунских звучних знакова ради подстицања пажње и опрезности код учесника у друмском саобраћају?** | а) даб) не |
| 13. | **Да ли је путни прелаз обезбјеђен са полубраницима постављеним са обје стране жељезничке пруге и да ли су постављени у комбинацији са аутоматским свјетлосним сигналима?** | а) обезбјеђен је са полубраницима постављеним са обје стране жељезничке пругеб) обезбјеђен је са полубраницима постављеним са обје стране жељезничке пруге и у комбинацији су са аутоматским свјетлосним сигналимав) не |
| 14. | **Да ли су, уколико постоје уређаји за затварање путног прелаза (полубраници), уређаји или дијелови уређаја удаљени од најближе шине жељезничког колосијека најмање три метра, а у изузетним случајевима 2,5 m?** | а) ≥ 3 mб) ≥ 2,5 mв) мање од 2,5 m |
| 15. | **Да ли је путни прелаз обезбјеђен браником за затварање друмског саобраћаја на цијелој ширини коловоза испред путног прелаза, са обје стране жељезничке пруге?** | а) даб) не |
| 16. | **Да ли је, уколико је путни прелаз обезбјеђен браницима, на средини браника у правцу осе пута постављено трепћуће црвено свјетло, а код браника на механички погон, умјесто црвеног трепћућег свјетла, мирно црвено свјетло?** | а) даб) нев) путни прелаз није обезбјеђен браницима |
| 17. | **Да ли је путни прелаз ноћу освјетљен заклоњеним извором свјетла?** | а) даб) не |
| 18. | **Да ли је путни прелаз предвиђен искључиво за пјешачки и бициклистички саобраћај?** | а) даб) не |
| 19. | **Да ли је, на путном прелазу који је предвиђен искључиво за пјешачки и бициклистички саобраћај, постављена мимоилазна заштитна ограда?** | а) даб) нев) путни прелаз није предвиђен за пјешачки и бициклистички саобраћај |
| 20. | **Да ли је коловоз на путном прелазу задовољавајући, на начин да се преко њега врши уредан и несметан друмски саобраћај?** | а) даб) не |
|  | *(мјесто за слику)* | *(мјесто за слику)* |
|  | Слика 1. Путни прелаз, гледано из смјера 1. | Слика 2. Путни прелаз, гледано из смјера 2. |

*\*Напомена: Анкетни упитник је потребно попунити за сваки путни прелаз*